Manual de ususario – Ventilador Portatil “VientoFresco 5000”

Versión 1.0

Fabricado por: Compañia Ventiladores Internacionales

Fecha: Agosto 2025

# Introduccion

El ventlador portatil “VientoFresco 5000” es un aparto ke sirve para enfriar el hambiente. Se diseña pa q usted lo use en la kasa, ofisina o donde se le ocurra pero no en todos los lugares pq no aguanta tanto.

# Contenido de la caja

- 1 ventilador (obio)  
- 1 cable (no muy largo)  
- papeles de garantia (si es q no se pierde)

# Como usarlo

1. Enchufe el ventlador en la pared (pero no cualkier pared, tiene q tener corriente).  
2. Muevalo con cuiado pq se puede kear sin paletas si le da un golpazo.  
3. Ponga el boton en “ON” y ya, no tiene ciencia.  
4. Si kiere mas aire suba la ruleta pa la derecha, si no pues pa la izkierda.

# Recomendaziones de seguridad

- No meta los dedos porke se corta (enserio, no es broma).  
- No lo ponga serka del agua pq se buelve electrikidad y eso arde feo.  
- No deje q los niños lo usen solos pq lo rompen todo.  
- No lo use mas de 24 oras segidas, el motor se quema y despues la garantia no vale.

# Limpiesa

- Se limpia con trapito medio humedo (pero no tanto pq luego truena).  
- Si tiene mucho polvo soplele fuerte o use aire a presion (pero de lejitos pq se desarma).

# Problemas komunes

- No prende → Capas no esta conectado (cheque el enchufe, obio).  
- Hace ruido raro → Probablemnte tiene una piedrita o algo adentro.  
- Echa aire caliente → Posiblemente lo dejo en el sol, mejor muevalo.

# Conclucion

El ventilador “VientoFresco 5000” es bueno si lo cuida, pero si no lo cuida pues se echa a perder. No hay mas q decir, uselo bajo su responsabilidad.